**胎心多普勒**

1. 手持轻便，易于携带；
2. \*高亮度OLED屏幕显示胎心数字，探头工作状态及探头工作频率自动识别显示；
3. 超声工作频率 标配3MHz±10% ，可选配2MHz±10%
4. **\***高灵敏度超声探头，可检测9-12周小孕周胎儿心率及肥胖孕妇；
5. 探头可更换
6. 超声输出强度：Iob≤8mW/cm2；
7. **\***胎心率检测范围 50-240bpm，心率检测精度：±1bpm；分辨率：1bpm
8. 在探头表面200mm的距离处，灵敏度≥90dB
9. 具有电量低提示功能；
10. 无信号1分钟自动关机功能；
11. 电源：充电电池供电，连续工作时间≥10小时；
12. 内置扬声器；
13. 具有音频输出接口，可接驳耳机或有音频输入的录音机；
14. 通过欧盟CE认证或FDA认证；